ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА НА ФАЙЛ ЗА ПЕЧАТ, ЗА БИЛБОРД ТИП “СКРОЛЕР” 3,57x2,42м

Размер на видимата част : 3,57 м широчина х 2,42м височина

мащаб: 1:10
резолюция : 300 dpi
или
мащаб: 1:1
резолюция: 100 dpi
Файлов формат:
*.tiff – флатнат (без леари и алфа канали)
CMYK
Моля всички черни и сиви цветове да бъдат съставни (композитни).
Към всеки файл да има .jpeg на визията, който да показва как точно да изглежда напечатания файл.
Препоръка:
· Надписи или запазени марки да бъдат на 15 см. разстояние от всички краища на постера /да се оставя фон/
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